## Landgoed De Barkel Hoge Hexel

AOCproject historische tuin.docx

AOCproject grafheuvel.docx

AOCproject paden en parkeerplaatsen.docx

AOCproject terras.docx

AOCproject uitkijkpunt.docx

Pleisterplaats “De Barkel”

Ontwerp en aanleg paden en parkeerplaatsen/fietsenstalling

Een padennetwerk dat de verschillende belangrijke punten op De Barkel met elkaar verbindt: het informatiecentrum, de grafheuvel en de tuin. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende en verrassende materialen. Daarbij moeten parkeerplekken (2 a 3) en een fietsenstalling (ca. 10 fietsen) gemaakt worden die in het landschap moeten passen.

Historische tuin: Ontwerp en aanleg tuin en padenstructuur

Op een relatief kleine locatie een aankleding van de tuin realiseren, waarbij het info-centrum en de grafheuvel centrale punten zijn en de rest van de tuin een min of meer een sluip-door-kruip-door effect moet hebben met verrassende hoekjes en openingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van inheemse oude planten, struiken en gewassen.

De paden kunnen qua ontwerp en uitvoering diverse vormen en materialen bevatten, die ook de bezoeker moeten verrassen. (Bijv. houtsnippers, gras, keien/kiezelstenen, houtschijven, stapstenen, enz.)

Ontwerp en realisatie uitkijkpunt/observatiepunt voor fauna in het bos

Op een markant punt langs de wandelroute in het bos een uitkijkpunt/observatiepunt realiseren op zodanige wijze dat er geen formeel “bouwwerk” ontstaat, maar dat er toch een afscherming is waardoor men beschut en onopgemerkt het wild kan observeren en/of van de natuur kan genieten. Het materiaal moet duurzaam hout zijn en de constructie “hufterproof”.

Projectnaam: Reconstructie grafheuvel

Een doorlopend geopend informatiepunt over historie en archeologie op landgoed De Barkel met een grafheuvelreconstructie en een historische tuin rondom, waar diverse workshops, exposities, rondleidingen en lezingen gehouden worden, zowel voor de doelgroep volwassenen als de doelgroep jeugd.

Voor het deelresultaat grafheuvel: een wetenschappelijk verantwoorde reconstructie van een grafheuvel uit de Jonge Steentijd waardoor de bezoeker een diepere/betere belevenis van de historie beleeft.

Ontwerp en realisatie kikkerpoel

Dit deelproject omvat het ontwerp en de aanleg van een amfibiepoel c.q. kikkerpoel. Een deel van de vrijkomende leem wordt gebruikt voor een wand en een deel wordt afgevoerd naar een nader aan te duiden locatie in de buurt.

Beschadiging van de infrastructuur (paden, bos) door het vervoer dient voorkomen c.q. hersteld te worden.

Randvoorwaarden

- Het ontwerp dient uiterlijk 15 oktober voorgelegd te worden aan de opdrachtgever. Daarvoor wordt hierover overlegd gepleegd met de opdrachtgever.
- De aanleg dient zo veel mogelijk in november 2012 uitgevoerd te worden, met uitloop naar januari/februari.
- De subsidiegevers eisen dat aangegeven wordt hoeveel uren aan het project worden besteedt. Dit dient dus nauwkeurig bijgehouden te worden, conform een voorgeschreven layout van de opdrachtgever.