# Stirlingmotor met ventilator

Met deze opdracht ga je kennismaken met een stirlingmotor.

In het Polytechnieklokaal staat een stirlingmotor met ventilator daaraan bevestigd. Zie ook het plaatje. Jij gaat van een gegeven hoeveelheid ethanol de verbrandingswaarde berekenen en vervolgens meten en berekenen hoeveel energie uiteindelijk door de ventilator in de luchtstroom stopt. Jij begrijpt met deze proef de werking van een Stirlingmotor en ook het begrip rendement.

Benodigdheden:

- Stirlingmotor met ventilator
- 5 ml ethanol
- windsnelheidmeter
- stopwatch
- lucifer

Opdrachten:

1. Controleer de werking van de windsnelheidsmeter. Staat deze ingesteld met de eenheid [m/s] ?
2. Zoek de verbrandingswaarde op van ethanol.
3. Bereken hoeveel energie er vrij komt bij verbranding van 5 ml ethanol.
4. Meet 5 ml ethanol af en stop dat in het reservoir. Even wachten zodat het medium (watten en lont) in het reservoir geheel doordrenkt is met ethanol. Sluit het reservoir en laat een stukje lont eruit steken.
5. Ruim je gebruiksmateriaal en bioethanol op.
6. Zet het reservoir onderin het apparaat en ontsteek het lont uit het reservoir. Er ontstaat een rustige vlam.
7. Wacht een minuutje en geef af en toe een slinger met de hand aan de ventilator. Zodra de ventilator aanslaat start je je stopwatch. LET OP! De installatie wordt erg warm.
8. Meet de windsnelheid van de ventilator om de minuut. Gebruik daarvoor de windsnelheidsmeter. Maak hier een overzichtelijke tabel en daarna grafiek van.
9. Zodra de ventilator stopt met draaien stop je je stopwatch. Schrijf de tijd op hoe lang de ventilator heeft gedraaid.Wat is de gemiddelde en de maximale luchtsnelheid van de wind uit de ventilator?
10. Zet de installatie netjes weg. Let op, installatie is warm!
11. Bereken hoeveel windvermogen de ventilator heeft geproduceerd. Gebruik daarvoor de formules uit het thema 'Windenergie'. Laat duidelijk al je berekeningen zien.
12. Bereken het totale rendement van deze installatie. Rendementen bereken je met een deling tussen output/input. Dus 'wat er uitkomt' gedeeld door 'wat er in gaat'. Gebruik de formule: rendement = Energiewind/Energieethanol
13. Als het rendement 1 is dan betekent dat dat alle energie 100% is omgezet in andere nuttige/bruikbare energie. Er is dus niets verloren gegaan. Hoeveel energie is er bij deze installatie verloren gegaan? En waar is dat dan gebleven?
14. Beschrijf de werking van een stirlingmotor. Gebruik bij je beschrijving ook een duidelijke illustratie.
15. Zoek op internet een paar leuke toepassingen van een stirlingmotor. Zoek ook een paar nuttige toepassingen van een stirlingmotor.
16. Zie jij in de toekomst mogelijkheden om een stirlingmotor te gaan gebruiken?

Maak nu een meetrapport van deze proef.