## 2.1 Vloeren

Aanvullende informatie voor het maken van de vragen van paragraaf 2.1
- Verschillende vloeren bij melkvee
- Emissiearme vloeren
- Mestschuiven
- Mestrobots

Vloeren en klauwgezondheid

Verschillende stalvloeren voor melkvee 1.pdf

Stal Aarts

De vorming van ammoniak uit mest en urine

Ammoniak is een gas dat in de veehouderij ontstaat wanneer ureum uit de urine van koeien of varkens wordt afgebroken door het enzym urease. Dit enzym komt voor in de feces en daardoor ook in met mest besmeurde oppervlakken in de stal. Ook de bodem bevat ureasevormers. Ureum wordt met behulp van urease omgezet in ammonium. Naarmate urine meer ureum bevat is er dus meer omzetting naar ammonium mogelijk.

Informatie over emissiearme vloeren:

Ammoniak ontstaat als vaste mest en urine langere tijd met elkaar in contact komen. Het principe van emissiearme stalsystemen is er dan ook op gebaseerd om dunne en dikke fractie op de vloer van elkaar te scheiden. Door daarnaast de put af te dekken kan er geen ammoniak ontsnappen als vaste mest en urine alsnog bij elkaar komen. De lucht boven de mest raakt verzadigd met ammoniak, waardoor de productie stopt. Naast de beperking van ammoniak is de beloopbaarheid een belangrijk aandachtspunt. In het verleden stonden emissiearme vloeren er om bekend nogal glad te zijn. Tegenwoordig heeft een dichte vloer met een goed profiel geen oneffenheden en geeft zelfs veel grip. Dat zorgt voor een beter loopgedrag. Aandachtspunt is nog wel het ontstaan van een mestfilmpje bij sterk drogend weer of als de koeien buiten lopen. Dit is op te lossen door de vloer voor het schuiven te bevochtigen, bijvoorbeeld door een sproeier op de mestrobot of een spoelleiding langs de boxrand.

Klik op de link van het artikel "Emissiearme vloeren" onder deze tekst, voor meer informatie over emissiearme stalsystemen.

Verder vind je nog artikelen en video's over: Groene vlag vloer, Comfort G4, VDV Ecovloer.

Emissiearme vloeren.pdf

RAV-lijst emissiearme stalsystemen.pdf

Test

Groene vlag vloer

Gezonde klauwen op Groene Vlag-vloer

Groene vlag vloer

Test

Emissiearme vloer: Comfort G4

HCI profielvloer https://youtu.be/TXlTgXO3p8c

Test

VDV Ecovloer

Test

High Welfare Floor https://youtu.be/L4Yf2Mzgae4

Informatie over mestschuiven en mestrobots:

Mestschuiven

Vergelijking mestrobot

tussen mestrobot en kabelschuif.pdf