## 3.1.4 AV Rubbers

A.V. rubbers dienen wekelijks gecontroleerd te worden op eventuele zichtbare slijtage. Naast zichtbare slijtage (afschuren) zijn de A.V. rubbers ook aan niet-zichtbare slijtage (slap worden) onderhevig. Bij intensief gebruik wordt aangeraden preventief onderhoud uit te voeren en ze ieder jaar te vervangen.

De AV-rubbers

Bij intensief gebruik dient het periodiek onderhoud wekelijks te worden uitgevoerd.