## Registratie

?

# 3.19 Registratieapparatuur

Graag willen we naast de melkgift, bijvoorbeeld de hoeveelheid vet en eiwit meten, mastitis en slepende melkziekte tijdig ontdekken. We kunnen daarvoor inline metingen verrichten aan de melk. Inline meten betekent het meten in de melkstroom. Ook willen we mogelijk tochtigheid en dracht vaststellen via een progesteronmeting in de melkstroom. Dit zijn voorbeelden van handige ontwikkelingen die veehouders kunnen ondersteunen bij de verzorging van hun dieren.
Met de informatie die vrijkomt bij inline meting van melk ben je als veehouder een stap voor bij het opsporen van koeien die ziek of tochtig worden. Je kunt meer koeien managen met minder werk. Je kunt bij tijdig ingrijpen de melkproductie van de koe op peil houden. Dit vraagt van de veehouder wel een bijzondere manier van werken. Naast het attent zijn op koesignalen dient hij ook attent te zijn op computersignalen (zgn. attenties). Dat vraagt voor sommige veehouders een omslag. Er moet vertrouwen zijn dat de attenties juist zijn. Bovendien moet een veehouder weten wat het beste moment is om een behandeling toe te passen. Bijvoorbeeld: Geef je een behandeling als de geleidbaarheid van de melk een dag verhoogd is of als er na zeven dagen nog sprake is van verhoogde geleidbaarheid van de melk? Sensoren zijn nodig om tijdens het melken metingen te verrichten.
Automatische koeherkenning is noodzakelijk om goed gebruik te kunnen maken van voorgaande systemen. De koeien zullen een transponder moeten dragen.
In de melkstal of automatisch melksysteem (AMS) moet(-en) er herkennings-unit(s) aanwezig zijn. Dit kan per stand of met een doorloopherkenning. Bij een doorloopherkenning lopen de koeien aan het begin van de melkstal door een poortje waarin ze herkend worden.