## Meten advies rapport

?

# 3.30 Meet en adviesrapport

Het meet en adviesrapport

Meet en adviesrapport
Uitwerking hieronder

Ieder jaar wordt er van de melkmachine een meet- en adviesrapport gemaakt. Ook voor automatische melksystemen is er een rapport. Op deze wijze kunnen problemen met o.a. celgetal (uiergezondheid), kiemgetal (reiniging) en zuurtegraad van melkvet (leklucht) worden voorkomen.
Maar ook problemen met lastige koeien of het niet goed uitmelken van de koeien kan met goed preventief onderhoud worden voorkomen. Vaak wordt vanuit de kwaliteitsborgingsystemen van de zuivelindustrie jaarlijks onderhoud verplicht gesteld.
Het meet- en adviesrapport wordt opgesteld door KOM gecertificeerde onderhoudsmonteurs. De monteurs hebben hiervoor een opleiding bij de stichting kwaliteitonderhoud melkinstallaties (stichting KOM) gevolgd. De rubrieken zijn:
• Rubriek 1 : Algemene bedrijfsgegevens
• Rubriek 2: Vacuümhoogte en werking regulateur
• Rubriek 3: Luchtverbruik en beschikbare capaciteit van de melkinstallatie
• Rubriek 4: Beoordeling en soort drukwisselingssysteem
• Rubriek 5: werking reiniging en hulpapparatuur
• Rubriek 6: Hygiëne status installatie
Bij het opstellen van het meet- en adviesrapport worden er 2 metingen uit gevoerd. De eerste meting betreft de situatie zoals men de installatie aantreft. Deze meting is niet verplicht. De tweede meting is de situatie na de uitgevoerde werkzaamheden. Dus zoals men de installatie achterlaat. Deze tweede meting moet altijd ingevuld worden.
De “donker”onderdelen moeten worden gemeten. De gegevens uit op de “witte” regels worden berekend.
Borgingspunten.
Borgingspunten staan vetgedrukt op het meet en adviesrapport. Deze vetgedrukte onderdelen zijn belangrijk omdat ze van invloed zijn op de kwaliteit van de melk of op diergezondheid (mastitis). Zo zegt de hygiëne status iets over de kans op een kiemgetalverhoging. En de hoeveelheid leklucht op de melkleiding iets over de mogelijke risico van vrije vetzuren.
De borgingspunten moeten voldoen aan de eisen, anders mag er geen erkenningssticker worden afgegeven. De eisen zijn de zgn. ISO normen (wereldwijde normen). De monteur zal ook aangeven op welke meetpunten hij zijn meetapparatuur heeft geplaats. Eventuele opmerkingen worden aan de rechterzijde en onderzijde ingevuld. De monteur geeft na afloop van de meting een korte toelichting aan de veehouder.

Algemene gegegevens

Omhoog