# Gevonden afwijkingen tijdens een Pre Flight Check.

Gevonden afwijkingen tijdens een Pre Flight Check.

Het is niet zo dat als een technicus een Pre Flight Check uitvoert hij hierover geen verdere verantwoording behoeft af te leggen.

Het resultaat van een uitvoerde Pre Flight Check wordt vastgelegd in een jobcard of opdracht.

Deze jobcard of opdracht wordt na het uitvoeren hiervan ingeleverd en verder verwerkt door de afdeling technische werkvoorbereiding..

Verder zal de technicus de resultaten moeten noteren en aftekenen in het ATL ( Aicraft Technical Log ) zie voorbeeld.

Een andere reden hiervoor is dat de flight crew kan zien en controleren of er rekening moet worden gehouden met eventuele beperkingen tijdens de vlucht, zoals b.v. een lager start gewicht, geen nachtvluchten, lagere snelheid en e.v.t. lager hoogte, etc.

Het kan uiteraard voorkomen dat de technicus tijdens het uitvoeren van een Pre Flight Check onvolkomendheden tegen komt die technisch onderhoud behoeven.

Hierop zal de technicus dus actie moeten ondernemen, dit kan in verschillende vormen zijn.

1e.het technische probleem behoeft niet direct te worden opgelost.

2e.het technische probleem moet binnen een bepaalde tijd ( uren of dagen ) worden opgelost

3e.het technische probleem moet worden opgelost binnen een bepaald aantal vluchten en/of vlieguren.

4e.het technische probleem dient direct te worden verholpen voor de volgende vlucht, indien dit niet mogelijk is dat mag het vliegtuig dus niet meer vliegen tot zolang het probleem verholpen is.

Als er onvolkomendheden geconstateerd zijn die niet direct reparabel zijn worden deze vastgelegd op een zgn. repaircard welke vervolgens verder worden afgehandeld door de afd. werkvoorbereiding, het kan dan dus voorkomen dat het vliegtuig in een dergelijk geval grounded is tot de reparatie is uitgevoerd.

Veel gebruikte afkortingen.

ADR Automatic Data Readout

AML Aircraft Maintenance Licence

AMM Aicraft Maintenance Manual

ATA Air Transport Association

ATL Aircraft Technical Log

AOM Aircraft operations Manual

CHK Check

EFF. Effectivity

GVC General Visual Check

IPC Illustrated Part Catalog

MPD Maintenance Planning Document

MMEL Master Minimum Equipment List

MPC Maintenance Preflight Check

MSC Maintenance Services Check

OAT Outside Air Temperature

PRF Pre Flight

RTO Rejected takeoff

REV. Revision

WM Wiring Manual

Bijlagen (foto's).

De bijlagen laten foto’s zien van: MMEL

ATL

Taskcard

Meten bandenspanning

Controleren engine oillevel

Motorinlaat

Stroomschema’s algemene structuur Pre Flight Check