# Storingen in toiletsystemen

De meest voorkomenden storingen in toiletsystemen zijn:

1. Slecht funtionerende flush switch,
2. Kapotte pomp
3. Geen pré-charge,
4. Flush valve ( stuk, verstopt)
5. Verstopte filter(s)
6. Niet werkende flush timer
7. Onvoldoende of verkeerd gespoeld
8. Getrokken of kapotte cicuitbreaker,
9. Niet of slecht functionerende level sensor
10. Algemene verstopping in tubing
11. Geen of onvoldoende spoelwater
12. Defecte blowerpomp
13. Defecte waterseperator
14. Defecte altitude switch

Voor het oplossen waar of wat er in het toiletsysteem niet of onvoldoende functioneerd kan men gebruik maken van het troubleshoot manual en de eigen ervaring als technicus.

Voor het herstellen van de gebreken zal men gebruik moeten maken van de voorgeschreven manuals van het type vliegtuig zoals het maintenance manual, illustrated part catalog, component maintenance manual, etc.