## Drainen van het watersysteem.

Het drainen (leeg maken) van het watersysteem heeft nog meerdere redenen dan alleen het innemen of drainene van het potable (drink) water.

Watersystemen dienen regelmatig te worden gedraind om;

1. Het systeem schoon te spoelen.
2. Om het watersysteem en al z'n leidingen te desinfecteren.
3. Ter voorkoming van besmetting zoals b.v met de legionella bacterie.
4. Ter voorkoming van bevriezing van het systeem en al z'n leidingen.

ARBO & VEILIGHEID

Voor het desinfecteren van watersystemen wordt meestal waterstofperoxide gebruikt.

Gebruik altijd de voorgeschreven procedure bij gebruik van waterstofperoxide.

Pas op dit is een zeer corrosieve en bijtende stof.

Bij inwendig gebruik is dit zeer schadelijk.

Let bijzonder goed op de mengverhouding.

Omdat waterstofperoxide schadelijk is bij inwendig gebruik en corrosief is dient men het watersysteem zorgvuldig na te spoelen en er zorg voor te dragen dat er geen resten vloeistof achter blijven in de vliegtuigconstructie omdat dit corrosie kan veroorzaken in de constructie.

Gebruik bij verwerking altijd de juiste PBM's (persoonlijke Beschermings Middelen) zoals een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding.

Denk ook aan het milieu (chemische & bijtende stoffen zijn altijd belastend voor het milieu).

Mileu belastend Corrosief