# Cabin indications & Maintenance panel

Het Flight Attendent Panel (FAP):

Tegenwoordig zijn er op het FAP diverse indicaties af te lezen en instellingen te maken.

Zo kan men b.v. zien:

- Hoeveel potable water er nog in de watertank aanwezig is.
- De hoeveelheid waste water er in de wastetank is, dus hoe vol deze is.
- Men kan tijdens de servicing zien welke service luiken geopend zijn.
- Of men het water of toiletten aan het services is.

- Men kan b.v. instellen hoeveel potable water er moet worden ingenomen.
- Men kan instellen welke toiletten er wel of niet gebruikt mogen/kunnen worden.

Het Maintenance Panel:

Op het maintenance panel kan men zien waar e.v.t. storingen in het water & waste systeem zijn.

Een storing/defect aan de blower unit ( zie paarse cirkel)

De wastetank is vol ( zie blauwe cirkel)

Een storing in/ aan de vacuüm system control unit (WCU) (zie groene cirkel)

Een storing aaan de waterseperator (P-sensor) (zie rode cirkel)