## Demoproef elektrochemische cel

De elektrochemische cel in deze demoproef bestaat uit twee bekerglazen. die door een “zoutbrug” met elkaar verbonden zijn. Het eerste bekerglas bevat een zinksulfaatoplossing met erin ondergedompeld een zinkstaaf. Het tweede bekerglas bevat een kopersulfaat oplossing met koperstaaf. Als de twee metaalstaven verbonden worden met een metaaldraad bewegen elektronen van de zink- naar de koperelektrode.

- Meet de stroomsterkte en de spanning tussen de metaalelektroden.
- Wat gebeurt er als jullie de zoutbrug verwijderen?
- Zou deze cel ook stroom leveren als jullie alle oplossingen en metaalelektroden in een bekerglas zouden plaatsen?
- Wat gebeurd als je stroom en spanning over een variabele weerstand meet?
- Hoeveel vermogen levert de cel?

Met de inleidende demoproef maken jullie kennis met een elektrochemische cel die is gebaseerd op een chemische reactie tussen kopersulfaat en zink. Deze cel is in principe ook een batterij maar is vooral geschikt om de chemie achter een batterij te demonstreren. Voor een toepassing als batterij levert deze cel veel te weinig vermogen. Met name de stroomsterkte die deze cel levert is zeer beperkt.