## minder voegen

Minder voegen.

Rondom palen in een verharding zie je veel onkruidgroei. Bij het knippen of slijpen krijg je vaak bredere voegen en dus meer onkruid. Op de foto's hierboven zie je speciale afdekplaatjes op de linker foto. Door de plaatjes worden de voegen afgedekt. Rechts zie je speciaal ontworpen halve tegels met een uitsparing, waardoor je minder voegen hebt.

Ook grotere tegels hebben minder voegen. In een bestrating van waaltjes (5 x 20 cm) heb je veel meer voegen dan bij stoeptegels. (30 x 30 cm) Het oppervlakte aan voegen bepaalt de onkruidgroei. Bij een bestrating van waaltjes heb je dus meer onkruid in de verharding dan bij stoeptegels.

Een andere oplossing is om palen in het gras te plaatsen. Met de bosmaaier kun je rondom de palen maaien. Het beeld is natuurlijker dan in de verharding.