## bodembeluchter

In de afbeelding hierboven. Links voor beluchting. Rechts na beluchting.

Bodembeluchten
Bomen hebben zuurstof nodig, ook in de bodem. Een goede bodemlucht is belangrijk voor een duurzame en vitale
ontwikkeling. We gebruiken de grond in onze leefomgeving steeds intensiever; voor de bomen geen goede ontwikkeling. Bodemverdichting door bouwwerkzaamheden, wateroverlast en zuurstoftekort belemmert de boom in zijn vitaliteit en ondergrondse ontwikkeling. BTL gebruikt de BCB2001 bodembeluchter om de lucht-water-huishouding
in de bodem verbeteren. Het aantal poriën in de grond wordt vergroot waardoor de grond de wortels van de bomen goed doorlaat.
Werking
Met een holle lans wordt met een druk tussen 4 en 8 bar lucht in de bodem geperst. Er ontstaan porien waar meststoffen of andere structuurverbeterende producten ingebracht kunnen worden. Na een aantal jaren zal de grond inklinken, maar deze methoe helpt de bomen om zich te ontwikkelen.
Voordelen
 Gebruik van de BCB2001 veroorzaakt slechts geringe schade aan de verharding en wortels
 Snelle werking
 De meststoffen kunnen direct bij de wortels gebracht worden, waardoor de efficiente hoog is
 Bijna elke locatie is bereikbaar.
De methode is niet geschikt voor gebruik onder natte en extreem droge omstandigheden.
In de link hieronder meer informatie.

bodembeluchter btl