## storende lagen

Doordat gras op een voetbalterrein bespeeld wordt, wordt de bovenlaag verdicht. Door met een vertidrain met holle pijp gaatjes in de grasmat te prikken en deze gaten te vullen met een mengsel van geel zand en turfstrooisel, kan overtollig water makkelijker wegzakken. Ook krijg je op deze manier meer lucht in de bodem. In de video hieronder zie je de werking van een vertidrain met holle pijp.

vertidrain holle pijp