## kunstgras onderhoud

Omdat het gaat om kunstgras is het onder dit hoofdstuk geplaatst.

Schoonhouden van het kunstgras

Het belangrijkste onderhoud is eigenlijk het regelmatig schoonhouden van het gazon. Blaadjes, zaden en takken van omringende bomen en planten die op het kunstgazon terecht komen, moeten worden verwijderd om kieming van onkruid te vermijden. Hiervoor kan het beste een harde bezem worden gebruikt. Het borstelen zorgt er tevens voor dat het gras mooi rechtop blijft staan. Mocht er onverhoopt toch onkruid ontstaan, dan kunt u dit eenvoudig verwijderen met een hark, de hand of met een onkruidverdelgingsmiddel Als uw kunstgrasmat is voorzien van een worteldoek, dan kunnen eventuele wortels van onkruid nooit door de kunstgrasmat heen groeien. Het verwijderen van afval op uw gazon voorkomt tevens verstopping van de zandlaag met betrekking tot de waterafvoer. Regelmatig schoonhouden van het kunstgras draagt ertoe bij dat het gras langdurig een representatieve uitstraling behoudt.

Periodiek onderhoud

Veel fabrikanten raden aan om uw gazon periodiek, dit kan variëren van eens per jaar tot eens in de vijf jaar, een grote onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door specialisten van de fabrikant zelf. Tijdens deze onderhoudsbeurt wordt uw gazon opgeborsteld en waar nodig bijgewerkt. De kosten van deze onderhoudsbeurt vallen erg mee.

Onderhoudsmaterialen en instrooimaterialen

Als instrooimateriaal wordt bij de aanleg vaak instrooizand gebruikt. Dit fijne kwartszand zal na verloop van tijd wat inklinken, zeker bij intensief gebruik. Het is daarom aan te raden een per jaar een beetje zand bij te strooien.