# damwand beschoeiing

Een beschoeiing wordt in het water geplaatst om de oever te beschermen. Damwandprofiel wordt vaak gebruikt, maar ook houten palen, houtpanelen, kunststofpanelen en metalen panelen zijn te gebruiken. In de video hieronder zie je dat de palen in de grond worden gedrukt.

Soms wordt ook een spuitlans gebruikt. De spuitlans mag je vergelijken met een hogedruk spuit. Een krachtige waterstraal spuit zand weg waardoor je gemakkelijker de damwandprofielen in de bodem kunt drukken.

beschoeiing houten palen plaatsen