## aanleg

Ligging

De meningen zijn hierover verdeeld. Sommige bronnen melden dat de vijver in de zon moet liggen. Dit omdat het licht voorkomt dat er algen groeien. Anderen melden dat de vijver half in de zon en half in de schaduw moet liggen. Dit omdat de watertemperatuur dan niet extreem hoog wordt.

werkvolgorde folievijver

We gaan uit van een vijver met folie met een afwerking van bangkirai.

1. Zet met piketpalen de hoogte van de vijver langs de rand uit. Dit is zeer nauwkeurig werk. Het water in de vijver zal altijd vlak/waterpas zijn. Als je 2 centimeter afwijking hebt in je uitzetwerk, dan zal de vijver aan de ene kant tot de rand gevuld zijn, terwijl je aan de andere kant nog 2 centimeter folie ziet!

2. schroef de dunne bangkirai planken aan de bovenkant van de piketpalen uit.

3. graaf de vijver 10 centimeter dieper uit dan nodig. Controleer de bodem op stenen, wortels en andere scherpe delen en verwijder deze indien nodig. Vul de vijver aan met 10 centimeter scherp zand of schoon vulzand. Eventueel op de bodem een extra beschermlaag aanbrengen. Nu het folie aanbrengen. Zorg voor voldoende overlap.

4.De vijver vullen.

Bij het vullen zal het folie zich vanzelf gaan zetten. vouwen en naden kun je nu wegwerken. Vijvers worden veelal gevuld met leidingwater. Dat kan met grondwater, mits het grondwater geen ijzer bevat. (roest)

5. Enten.

Doe een emmer water uit een sloot of betaande vijver in de vijver. In het water zitten bacterien die nodig zijn om biologisch evenwicht te verkrijgen.

6. Wachten!

De vijver moet zich herstellen. De bacterien moeten zich vermenigvuldigen. Na 2 weken kun je de vijver aanplanten en kun je vissen in de vijver plaatsen.

6. Enten

Werkvolgorde voorgevormde vijver.

Zie de volgende instructiefilm.

plaatsen voorgevormde vijver