## redenen om te kiezen voor een bepaald formaat

Bij inritten wordt vaak gekozen voor een BKK klinker of vergelijkbaar. BKK (afmeting 10,5 bij 21 cm) kun je in elleboogverband straten, zodat de stenen niet snel gaan kruipen. Daarnaast zijn de stenen dik en kunnen dus veel druk verdragen. Sierbestratingen hebben vaak grotere maten. Deze bestrating heeft meer sierwaarde en hoeft niet veel gewicht te dragen. Bij ronde paden wordt vaak een klein formaat gebruikt, omdat deze makkelijker rond te straten zijn. Met name rijnformaat is heel geschikt voor een rond terras.