## vaktermen

Klinkerverhardingen in een weg lopen vaak bol. Water stroomt hierdoor snel van de weg naar de kant. Aan de kant zijn kolken geplaatst om het water af te voeren in het riool. Doordat de verharding snel afwatert, is het veiliger voor het verkeer. Stratenmakers praten van een bestrating met een kruin of dakprofiel.

Als aan een kant geen waterafvoer mogelijk is, wordt al het water naar een kant afgevoerd. Stratenmakers praten nu over bestrating op een oor.

Een molgoot is een verlaging in de bestrating van klinkers met als doel om water naar een afvoerput of riolering te leiden. De stenen kunnen trapsgewijs aflopen maar er zijn ook molgoten waarbij de klinkers in een bocht worden gelegd.