## knippen en slijpen

Kleinere stenen kun je op maat maken met hulp van een stenenknipper. De knipper heeft een mes. Deze kun je met 2 ogen op de juiste hoogte afstellen. Door op een buis kracht te zetten, druk je het mes door de steen. De knipper zal de steen niet superstrak afknippen. Ook bij grotere formaten en dikkere stenen geeft dit een minder fraai resultaat. Daarnaast geven grotere kieren meer onkruidgroei.

Een andere mogelijkheid is het slijpen van de steen. Dit kan met een vaste slijptafel of met een diamantzaag. Door de zaag aan te sluiten op een waterleiding, krijg je veel minder stofontwikkeling tijdens het slijpen. Denk aan je PBM's! gehoorbescherming, handschoenen, , werkschoenen en gelaatsbescherming zijn verplicht.

Knipwerk langs de opsluitbanden staat niet mooi. Veel bedrijven leggen eerst een rij klinkers naast de banden. Tegen deze rij stenen, de strek, worden de geknipte stenen gelegd.