## methoden

methode vlijen:

Je verdicht het zandbed en maakt daarna met een rijlat het zandbed vlak.

Vlijen wordt toegepast op grotere oppervlakken en met kleine steenmaten.

Ervaren hoveniers maken het zandbed vlak met een waterpas.

Een makkelijke methode is een T balk.

Zaag uit een plank een hoekje.

Plaats eerst de banden.

Schraap mret de plank over de banden.

De tussenliggende grond komt nu op de goede hoogte te liggen.

Methode tikken:

Verdicht het zandbed en hark het zandbed op goede hoogte.

Sla elke steen stuk voor stuk vast.

Deze methode wordt toegepast bij grotere steenmaten.

Denk aan Stoeptegels en grindtegels. Ook wordt deze methode toegepast bij gebakken klinkers.

vlijen