## betonsteen en gebakken

Door beton in een mal te gieten, krijg je een steen in een vaste vorm en maat. Door kleurstof aan het beton toe te voegen, krijg je een kleur. Als je onderin de mal een laagje grind legt, krijg je grindtegels. De tuinarchitecte Mien Ruys goot beton in plantkistjes van 60 bij 40 centimeter en deed een dun laagje grind in de mal. Zij is de uitvindster van de 60 bij 40 grindtegel.

In vroegere dagen werd ook van klei stenen gemaakt. Rivierklei werd in blokjes gesneden en werd in de oven gebakken. De kleur van de stenen werd bepaald door wat er in de klei zat aan stoffen. Bij het bakken worden de buitenste stenen harder. Deze stenen trokken door de hitte krom. Gebakken stenen zijn daardoor niet maatvast.

Betonstenen kun je daarom leggen met vlijen, gebakken stenen moet je tikken!