## uitzetten haakse hoek

Het uitzetten van een haakse hoek:

Methode 1: met een winkelhaak.

Methode 2: met de 3,4 5 methode. (stelling van Pythagoras)

Methode 3: de passermethode.
-zet een paal/piket in de grond of markeer op andere wijze de plek waar de loodlijn moet komen.
-zet op een gelijke afstand aan beide kanten ook een paal/piket of markering.
Er staan nu 3 palen/piketten/markeringen op een rij, waarvan de middelste aan geeft waar de loodlijn moet komen.
- Maak een cirkelboogje met een touw vanaf bijde kanten tegenover de plek waar de loodlijn ongeveer moet komen, dusdanig dat de bogen elkaar snijden.
- De plek waar de bogen elkaar snijden (het snijpunt) staat loodrecht tegenover het middelste punt, waar de loodlijn komen moet. Zie ook onderstaande afbeelding en video.

uitzetten haakse hoek