## maten betonklinkers

2. Open verhardingen.

Water kan tussen de tegels of stenen doorlopen in de ondergrond.

Voorbeelden: stoeptegels, grindtegels, klinkers

We kijken nu naar de open verhardingen.

Heel veel gebruikt worden betonklinkers. Je kunt ze in verschillende maten kopen.

Voorbeelden:

1. Waaltje (5 x 20 cm)

2. Rijnformaat (5 x 15 cm)

3, Dikformaat (6,5 x 20 cm)

4. BKK. (10,5 x 21 cm)

5. Stoeptegel (30 x 30 cm)

6. grindtegels (40 x 60 of 50 x 50 cm)

7. Cobbled stones. (getrommelde stenen) diverse maten leverbaar.