## hydrorock systeem

In de Tuin en Landschap van april 2014 staat het Hydrorock systeem beschreven. Het zijn units van steenwol, omgeven met een filterend membraam. Door dit systeem spoelt de steenwol niet dicht en gaat zeker 20 jaar mee. De units worden met koppelstukken aan elkaar verbonden. Bij regen slaan ze het water op. Bij droogtre geven ze het water af aan de bodem. Voor een berekening van het aantal units, kijk op de link hieronder.

website hydrorock