## afvoergoten

Afvoergoten zijn halve buizen, die onder een rooster liggen. De buis wordt aangesloten aan een afvoer. Voordeel is dat je de buis gemakkelijk kunt schoonmaken, mocht er blad of andere rotzooi in terecht komen. Hoe je een dergelijke goot aanlegt zie je op de video.

Je ziet dat de waterpas nodig is. Water moet zo langzaam mogelijk weglopen. Het advies is om de buis 1 centimeter per strekkende meter af te laten lopen. We noemen dit afschot. Op de waterpas lees je dan tegen de streep af....

aanleg waterafvoer (goot)