# Aluminium beschermen

Een voorwerp van aluminium is weinig gevoelig voor corrosie. Dit wordt veroorzaakt door het laagje aluminiumoxide waarmee het voorwerp is bedekt. Dit laagje voorkomt corrosie van het onderliggende metaal. Om aluminium voorwerpen nog beter te beschermen tegen de inwerking van zuurstof en vocht, kan door middel van elektrolyse het laagje aluminiumoxide dikker gemaakt worden.In onderstaande figuur is deze elektrolyse schematisch weergegeven.

Het aluminium voorwerp is verbonden met een van de elektroden van een gelijkspanningsbron. De andere elektrode is een onaantastbare elektrode.

De halfreactie die plaatsvindt aan het aluminium voorwerp is hieronder weergegeven:

2 Al + 3 H2O --> Al2O3 + 6 H+ + 6 e

Aan de onaantastbare elektrode wordt waterstofgas gevormd uit H+.

Wanneer het laagje Al2O3 dik genoeg is geworden, wordt het aluminium voorwerp uit de elektrolyse-opstelling gehaald, nagespoeld met water en in een bad met heet water gedompeld. Het beschermende laagje wordt daarbij harder doordat de volgende reactie optreedt:

Al2O3 + H2O --> 2 AlO(OH)