## de baak

waterpastoestel + baak:

Een waterpastoestel zet je op een statief. Met een luchtbel zet je het toestel geheel waterpas.

Met een afleesstok of baak kun je nu aflezen wat het hoogteverschil is.

Het plaatje is wat je ziet als je door het waterpastoestel naar de baak kijkt. De middelste (lange) streep lees je af om de hoogte te bepalen.

Je ziet boven en onder de middelste streep 2 kortere strepen. Met hulp van deze strepen bepaal je de afstand tussen het toestel en de baak. Gebruik hiervoor de berekening: (waarde hoogste streep - waarde laagste streep) keer 100.