## nulpunt

Bij het meten van de hoogtes in de tuin is het erg handig dat je een vast hoogtepunt hebt in het perceel. Veel hoveniers gebruiken de dorpel van het huis als nulpunt. Zomer en winter blijft dit punt op dezelfde hoogte. Dit in tegenstelling tot een tegel die op zwarte grond is gestraat. Door vorst en kopu kan de hoogte verschillen.....

Plaats de waterpas op een plaats, waarbij je de hele tuin in 1 keer kunt inmeten. Vaak is dat de hoek van een perceel. Dan kun je 2 zijden van de tuin gelijktijdig inmeten.