## Achtergrondinfo: membraamcarburateur motorzaag

Een membraamcarburateur zorgt er voor dat je de machine in alle standen kunt gebruiken.

De carburateur met stelschroeven (fot links) kom je tegen op de oudere machines. Met de stelschroef L en H regel je of een machine bij Lage of Hoge toeren meer/minder rijk wordt afgesteld. Tip: Doe dit niet zelf, maar laat dit doen. Te veel draaien betekent dat je de carburateur onherstelbaar beschadigd.

Op de foto rechts zijn de stelschroeven vervangen door een magneetventiel en wordt alles automatisch geregeld. Dus geen problemen bij kou, warmte of droge of vochtige lucht.