## zuiger en krukas

zuiger, zuigerveren en krukas

De zuiger moet precies in de cilinder passen. Is de zuiger te groot, dan kan deze niet meer op en neer bewegen. Is de zuiger te klein, dan zal het verbrandingsmengsel ontsnappen. Daarom zitten er om de zuiger speciale ringen, de zuigerveren. Onder de zuiger zit een drijfstang. Deze zet een op en neer gaande beweging om in een draaiende beweging. De drijfstang is bevestigd aan de krukas.