## menging lucht en brandstof

De vlotter

Lucht stroomt via een inlaatbuis langs een versmalling. In het centrum van deze versmalling (venturi) zit een sproeier.

Op deze manier wordt er een mengsel van lucht en brandstof aangemaakt. Omdat er brandstof via dit systeem verdwijnt richting verbrandingsmotor, zal het peil in de vlotterkamer dalen. In de vlotterkamer zit een soort dobber. Doordat de dobber daalt, zakt de vlotternaald ook naar beneden. Hierdoor kan er weer brandstof vanuit de tank in de vlotterkamer komen. Dankzij dit systeem hou je een constant peil in de vlotterkamer.