## koppel en vermogen

Koppel

Als je een moer met een kruissleutel aandraait, dan gebruik je de armen van de sleutel als hefboom. De kracht keer de lengte van de as geeft aan hoe veel kracht je kunt zetten. De eenheid is Newtonmeter. Bij een motorkoppel wordt bedoeld de kracht waarmee de krukas ronddraait. Meer toeren is dus meer kracht, maar bij hoge toeren krijgt de cilinder minder tijd om zich met vers mengsel te vullen. Hierdoor minder verbrandingsdruk en dus minder koppel. Meestal bereikt de motor bij 3/4 e van het maximum toerental zijn hoogste koppel.

Vermogen

Dit is de hoeveelheid werk, die een motor in een bepaalde tijd kan verrichten.