# garnituur

garnituren.

De meest gebruikte garnituren zijn:

- Draad: draad wordt gebruikt voor gras en lichte onkruiden. Er zijn types met 2 draden en met 4 draden. De draden slijten door het gebruik af. Bij oude uitvoeringen moet je handmatig het draad verlengen, maar veel machines hebben een semi automatische verlenging. Als je met de kop van de spoel de grond raakt, terwijl je op dat moment ook gas geeft, wordt het draad verlengd. Als het draad te lang is, wordt dit draad door een afkortmesje, die in de beschermkap zit, afgesneden tot de juiste lengte.
- beschermkap draad. De beschermkap is van kunststof. Onder deze kunststof kap zie je een strip. Op deze strip zit een afkortmesje. De draadkop is hoger dan een slagmes. De strip zorgt voor bescherming tegen opspattend gras.
- Slagmes: Met het slagmes kun je zwaardere onkruiden te lijf en zelfs kleine bomen (tot pink dik) kun je er mee afslaan. Geschikt dus voor riet, bramen, heide, bodembedekkers, onkruiden en houtige gewassen.
- beschermkap slagmes. Dit is een kunststof kap. Bij sommige merken bosmaaiers kun je een draadkop beschermkap eenvoudig ombouwen naar een beschermkap voor slagmes door de strip te verwijderen. Bij andere fabrikanten moet je de gehele beschermkap vervangen.
- Zaagblad: Met een zaagblad kun je houtige beplanting tot 12 cm doorsnede doorzagen.
- beschermkap zaagblad: Dit is een kleine metalen kap. De kap is van metaal omdat grotere stukken hout tegen de kap aankomen.