## werktechniek draad en slagmes

op rillen maaien

werkwijze

Op een vlak terrein kun je op 2 manieren te werk gaan.

Methode 1 is het maaisel naar beide kanten laten vallen. Zorg dat de machine op toeren komt en zwaai naar rechts met alleen je onderarmen. Zorg dat je rug niet meedraait. Tijdens het zwaaien laat je het gas los omdat constant vol gas geven slecht is voor de motor. Zodra de machine rechts is, geef je gas en zwaai je naar links. Enzovoort, enzovoort. Zie video hierboven.

Methode 2 is dat je maar naar 1 kant zwaait. Vanzelfsprekend speel je ook bij deze methode met het gas. Je zult zien dat het maaisel naar 1 kant gaat. Door via deze methode te werken, kun je het maaisel op rillen leggen.?