## werkwijze zaagblad

Vellen

Als je met de punt van het zaagblad zaagt, maak je kans op een "kick back". Zaag daarom een stam af met de achterkant van de zaag, zo dicht mogelijk bij de metalen beschermkap. Op deze plek heb je de minste kans op de terugslag. Door de stam vlak af te zagen zal de boom omvallen. Bij grotere bomen maak je een valkerf aan de ene kant, daarna zaag je de boom aan de andere kant in. door de valkerf kun je de boom sturen.

Bij het omzagen van een kleine boom kun je bepalen welke kant de stam opvalt. Door scheef van onderen naar boven te zagen, zal de boom bij het doorzagen recht naar beneden schieten, waarbij de stam iets scheef wegvalt. Op deze manier kun je zorgen dat de boom naar links of naar rechts gaat vallen.