## veilig werken

opscheuren

Veilig werken
Je gaat werken met een machine, die kan leiden tot verwondingen en erger. Je gaat aan het werk in bomen. Bij het zagen kan een boom ook een onverwachte reactie geven. Bomen die deels dood zijn, kunnen ineens afbreken. Bij bepaalde boomsoorten zie je, zeker bij een periode met vorst, dat een boom kan opscheuren. Blijf je constant bewust van de risico's!!! Veilig werken bestaat niet. Zo veilig mogelijk wel. Hier wat tips om de risico's op ongelukken te verkleinen.
Algemeen: Hou de zaag bij je lichaam. Zaag niet met de punt in verband met een kickback. Kettingrem gebruiken (bij verplaatsen/lopen) Rechterbeen voor houden. Door de knieën bij het vellen.
Bepaal je eigen grens!

- Zorg dat de omgeving veilig is voordat je gaat zagen.
- Tref afhankelijk van de situatie veiligheidsmaatregelen voor wegen of paden.
- Hou voldoende afstand. De stelregel is 2,5 boomlengte uit elkaar.
- Waarschuw bij vallend hout je collega’s.
- Neem je rust / pauze (vermoeidheid – kans op ongelukken).
- De zager bepaald / geeft instructie.

Denk verder aan:

- EHBO-ers en EHBO kist aanwezig / wie is hulpverlener? / telefoon / telefoonlijst artsen of ziekenhuis).
- Keuring (indien nodig) van materialen en gereedschappen (bijv.ladders).