## dunne bomen omzagen. Methode 1

Bomen tot 10 centimeter dik kun je op 2 manieren omzagen:

Methode 1 is de methode die je al kent van het zagen van een dikke tak uit een boom.

Als je een struik snoeit hanteer je dezelfde methode.

Maak een inkeping aan de kant waar je de tak naar toe laat vallen. (Natuurlijk hou je rekening met de zwaartekracht!) Nu zaag je iets verder vanaf de andere kant de tak in. Door de inkeping voorkom je dat de tak inscheurt. Nadat het gewicht van de tak weg is, zaag je de tak op de gewenste hoogte nog een keer af.