## 9. Het aanbrengen/tekenen van de noordpijl

Op elke tuintekening plaats je een noordpijl met de punt naar het noorden. De noordpijl is voor de oriëntatie van de ontwerper en de uitvoerder tjdens het werk. De juiste stand van de pijl staat op het veldwerk (de inventarisatiegegevens), de kadastrale tekening of een bouwkundige tekening. Neem het noorden hiervan over of gebruik Google Maps waarvan alle kaarten noordgericht zijn.

Let op dat een gekantelde N een Z lijkt, waardoor verwarring zou kunnen ontstaan.