## WION

Docent: A. Welhuis

Volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) moet je als grondroerder vóór het uitvoeren van mechanische graafwerkzaam een Graafmelding doen bij het Kadaster. Naar aanleiding van deze Graafmelding ontvangt je informatie over de ondergrondse kabels en leidingen in het gemelde gebied. Deze informatie moet je gebruiken om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Het graven zelf doen we aan de hand van de Publicatie 250 van het CROW: graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

In deze workshop besteden we aandacht aan de wet WION en hoe we hier in ons vakgebied mee om moeten gaan.

Ook kijken we naar de verschillende verplichtingen van de leidingbeheerder, opdrachtgever en grondroerder. Onderwerpen zijn:

-wet WION

-richtlijn zorgvuldig graven CROW

-meldingsprocedure

-tekening lezen

-terrein oriëntatie

-kabel en buizen herkenning

-detectieapparatuur

-proefsleuven

-afwijkende ligging

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in overleg met hun BPV-bedrijf een set tekeningen van een graafmelding meenemen die vervolgens in de les worden besproken.

De les wordt opgebouwd mbv een powerpoint presentatie. De deelnemer krijgt van de docent geen naslagwerk. De deelnemer wordt geacht aantekeningen te maken van de aangeboden lesstof en deze te verwerken in een verslag. Het verslag heeft een frontpagina (naam deelnemer, naam docent, klas, datum, onderwerp), inhoudsopgave, inhoud en een reflectie. Voor de inhoud, zie de richtlijnen.

De laatste les wordt de theoretische kennis getoetst met behulp van een toets.

Opdracht WION.

Agenda opdracht WION.

Presentatie WION

Publicatie 250 van het CROW: graafschade voorkomen aan kabels en leidingen.

Instructiekaart zorgvuldig graven CROW

Handboek grondroerders Kadaster

Instructiekaart grondroerders Kadaster

Graafincidentenformulier.