## Aanleg verhardingen

#### Artikelen

Bestraten: handmatig of machinaal?

#### Leereenheden

Aanleggen van grootschalige verhardingen
Nederland is een land met veel verhardingen. Snelwegen, parkeerplaatsen en bospaden zijn voorbeelden van verhardingen. In deze leereenheid kom je te weten hoe je verhardingen aanlegt en hoe je de aardebaan en fundering onder de verhardingen maakt.

Aanleggen verhardingen voor de hovenier
Het aanleggen van verhardingen is een belangrijke taak van de hovenier. In iedere tuin hoort wel een oprit, een tuinpad of een terras. Een hovenier is natuurlijk geen vakman bestratingen, maar eenvoudig straatwerk kan hij zeker uitvoeren.

#### Leerarrangementen

#### Dossiers

#### Video's

Aanleggen van halfverhardingen
Voor veel paden wordt halfverharding gebruikt. Halfverharding is gemaakt van onsamenhangend materiaal dat steviger is dan de grond waarop het aangebracht is. In deze film leer je hoe je een halfverharding aanlegt met een asfalteermachine.

Bestrating aftrillen
In deze video leer je hoe je bestrating aftrilt. Met een machinale trilplaat kun je kleine hoogteverschillen in een pas gelegde bestrating opheffen. Met de trilplaat tril je de stenen gelijk. De stenen komen door het aftrillen ook steviger te liggen.

Bestrating straten of vlijen
In deze video leer je hoe je een bestrating moet straten of vlijen. Een bestrating kan bestaan uit klinkers, tegels of natuursteen. Afhankelijk van het soort stenen ga je ‘straten’ of ‘vlijen’. Dat kan met de hand, maar ook machinaal.

Een aardebaan en fundering maken
Voordat een weg wordt gelegd, worden er twee lagen versteviging aangebracht: de aardebaan en fundering. Deze twee lagen zorgen ervoor dat de weg niet zomaar verzakt. In deze film leer je hoe je een aardebaan en een fundering maakt.

Een molgoot aanleggen
Als het regent, is het belangrijk dat het water goed wordt afgevoerd naar de kolk. Dat gaat via een molgoot. In deze film leer je hoe je een molgoot aanlegt.

Een trottoir aanleggen
Het aanleggen van een trottoir is veel voorkomend werk. In deze film leer je hoe je een trottoir aanlegt.

Een weg in gewijzigd tonrond profiel aanleggen
Het gewijzigd tonrond profiel wordt veel gebruikt in de wegenbouw. Het kan namelijk grote verkeerslasten dragen, maar het voert ook heel gemakkelijk water af. In deze film leer je hoe je een weg in gewijzigd tonrond profiel aanlegt.

Een weg machinaal aanleggen
Vroeger werd alles met de hand aangelegd. Tegenwoordig gaat dat een stuk gemakkelijker. In deze film leer je hoe je machinaal een weg aanlegt.

Excluton Workshop Bestraten deel 1

Excluton Workshop Bestraten deel 2

Klusvideo GAMMA bestrating aanleggen

Ondergrond maken voor een bestrating
In deze video leer je hoe je de grond onder een bestrating verstevigt. Je gebruikt daarvoor zand. De grond onder de bestrating wordt verstevigd om wegzakken of opvriezen van de bestrating te voorkomen. Een deskundige geeft de plaats aan waar het cunet moet komen.

#### Boeken

Groencultuur

Grondige aanpak

Tuinaanleg

#### Websites

#### Toetsen