## Theorie

Je kunt rekenen aan geluid. Je kunt de trillingstijd uitrekenen als je de frequentie weet , en andersom.

Trillingstijd:

De Trillingstijd is de tijdsduur van precies één trilling.

De eenheid van de Trillingstijd is seconde, die wordt aangegeven met de letter s.

Bij hele kleine tijdsduren wordt vaak milliseconde gebruikt, die weer wordt aangegeven met ms.

1 ms = 0,001 s.

Frequentie:

Frequentie is het aantal trillingen per seconde.

De eenheid van Frequentie is Hertz, de afkorting van Hertz is Hz.

Als de frequentie groot is kun je kilohertz gebruiken, die wordt aangegeven als kHz.

1 kHz = 1000 Hz.

Frequentie = 1/ Trillingstijd dus als formule F = 1/T

Trillingstijd = 1/Frequentie dus als formule T = 1/F

Hier een paar voorbeelden.

Een toon heeft de frequentie van 50 Hz ( er gaan dus 50 trillingen is één seconde).

Trillingstijd = 1:50, dat is 0,02, dus 0,02 s en 20 ms.

Een trilling duurt 0,2 s.

Frequentie = 1:0,2, dat is 5, dus 5 Hz en 0.005

Alles gelezen?

Maak Hoofdstuk 5

Opdrachten 1 t/m 6

WB blz. 8