# Loop- zichtlijnen

Om tot een goed ontwerp te komen bepaal je ook wat de loop- en zichtlijnen zijn.

Dit mag een eenvoudige handgetekende tekening zijn. Op deze tekening moet wel vermeld:

- project
- datum
- soort tekening
- tekenaar
- schaal

Je gebruikt de looplijnen om te bepalen waar je verharding aan gaat leggen.

Je gebruikt de zichtlijnen om te bepalen waar je wél of juist géén hoge objecten in je ontwerp plaatst.

voorbeelden:

Je zet geen hoge struik voor een raam.

Een mooi uizicht buiten de tuin blokkeer je niet met een haag of boom.

Je mag ook bepalen welk zicht je juist geblokkeerd wil zien. Van binnen naar buiten of andersom.