## Webexperiment Laser Remote Sensing

De fluorescentie van planten is een veelgebruikte wetenschappelijke methode om de activiteit van bladeren te meten. Veel biologen gebruiken dit principe om te meten hoe een plant de energie uit zonlicht gebruikt en of een plant beschadigd is door een teveel aan licht.

Op de Vrije Universiteit in Amsterdam staat een krachtige laser waarmee je thuis of op school via het internet een webexperiment kan doen. Je kan de data die je met het experiment genereert downloaden en hier zelf mee aan de slag. In onderstaande handleiding leer je hoe je met deze laser kunt werken.

In bovenstaande figuur zie je een schematische weergave van de opstelling. De laser die op de Vrije Universiteit staat, straalt een monochromatische bundel licht uit met een golflengte van ongeveer 488 nm. Deze bundel gaat eerst langs een sluiter, die je met de web interface van het experiment open of dicht kan zetten. Dit is feitelijk een aan/uit knop voor je meting. Als de sluiter dicht staat, valt er immers geen licht op het blad. Vervolgens valt de lichtbundel door een filter waarmee je de lichtintensiteit kan regelen. Ook dit filter kun je in de interface bedienen. Spiegels zorgen ervoor dat het licht op het blad valt. Het blad zal nu gaan fluoresceren. Omdat de fluorescentiebundel heel erg zwak is wordt deze geconcentreerd in een telescoop voordat het op een sensor valt die in verbinding staat met een computer.

Het maken van een reservering voor het Laserexperiment

Voor het experiment moet je Microsoft Silverlight op je browser geïnstalleerd hebben. Je kan Silverlight hier downloaden: http://www.microsoft.com/silverlight/Als je Silverlight op je computer staat geïnstalleerd, kun je het webexperiment bereiken op: http://few.vu.nl/lrs

Je krijgt nu onderstaand scherm te zien. Als je onverhoopt niks te zien krijgt, of de website aangeeft dat het experiment offline is, kun je een mailtje sturen naar r.h.prenger@vu.nl en j.m.mulder@vu.nl We zorgen dan dat je zo snel mogelijk bij het experiment kunt.

Voordat je kan inloggen, moet je een reservering maken. Op deze manier weten we zeker dat niet meerdere mensen tegelijk een experiment met de laser uitvoeren. Klik op make a reservation om een reservering in het systeem te zetten. Je krijgt onderstaand scherm te zien.

Selecteer links onderin een maand, dag en uur waarop je een experiment wilt inplannen. Een reservering duurt altijd één uur. Je kan inloggen vanaf het hele uur waarop je hebt gereserveerd. In de balk in het midden van het scherm kun je zien welke tijdsloten er beschikbaar zijn op de dag waarop jij wilt meten. Dit kan in principe 24 uur per dag, maar houd er wel rekening mee dat planten in de nacht anders reageren dan overdag. Overigens kan dit ook juist een interessant experiment opleveren!

Vul nadat je een tijdstip hebt gekozen je persoonlijke gegevens in. Gebruik hiervoor een werkend email adres. Je krijgt meteen op het opgegeven email adres een wachtwoord voor het tijdstip waarop je wil meten.