## Hoofdzekering

De hoofdzekering is de beveiliging van het energiebedrijf. Dit kunnen een of meerdere speciale installatieautomaten zijn. In oudere installaties zijn het vaak smeltpatronen. Deze bevind zich boven de kabel van het energiebedrijf die de woning binnenkomt.

De zogenaamde huisaansluiting van het energiebedrijf, een verzegelde aansluitkast met daarin de hoofdzekering. Bij een zware storing (overbelasting of grote kortsluiting) in de woning komt de hele woning zonder spanning te zitten waardoor ongelukken voorkomen kunnenworden. Tevens heeft de storing hierdoor geen effect voor de rest van de buurt.

Een leek mag onder geen beding zelf in de aansluitkast komen, dit is zeer gevaarlijk maar zal u ook een boete opleveren wanneer het elektriciteitsbedrijf dit ontdekt.

De zekering (smeltpatroon) moet worden vervangen door een erkend installateur met zegelrecht. Omdat het zegel verbroken moet worden om de zekering te kunnen vervangen. Daarna wordt door de installateur het zegel met kenmerk van de installateur weer aangebracht.

Vanuit de hoofdzekering loopt overigens de elektriciteitsleiding via de eveneens verzegelde elektriciteitsmeter naar de hoofdschakelaar en van naar de groepen in de groepenkast.