## Glaswerk

De volgende voorwerpen moet je kennen:

Erlenmeyer: Loopt taps toe naar de top. Vloeistoffen verdampen zo niet snel, en zijn makkelijker te kwispelen. Maarverdeling is niet nauwkeurig.

Maatcilinder: Glaswerk om een bepaald volume (meestal mL) af te lezen. Vrij nauwkeurig. Altijd aflezen aan onderzijde vloeistofspiegel, zoals op plaatje.

Reageerbuisje: Glaswerk wat wordt gebruikt om te verwarmen of stoffen in te bekijken. Altijd gelijkmatig verwarmen en maar weinig vloeistof erin doen. Je kan er geen hoeveelheid op aflezen.