## weerstandprincipe

Vermogen opwekken met behulp van wind kan in principe op 2 manieren. Het gebruik maken van de weerstand van een bepaalde vorm wordt het weerstandsprincipe genoemd (Eng. Drag).

De maximale cp waarde die op basis van het weerstandsprincipe kan worden behaald is ongeveer 0,2. Ook is de tip-snelheid verhouding (l) erg laag, kleiner dan 1. Dit type windturbine komt hierdoor bijna niet voor.