## H-rotor windturbine (VAT)

Een variatie op de Darrieus turbine is de H-rotor. In plaats van gebogen bladen zijn de bladen recht en worden met behulp van stangen bevestigd aan de verticale as. Het is een eenvoudig ontwerp. De elektriciteit wordt opgewekt door een ring generator met permanente magneten. Een tandwielkast is niet nodig. Toch wordt deze turbine weinig toegepast omdat de productiekosten te hoog zijn.