## TB2.1 - Tekening inrichting bouwplaats in 3D

Inleiding Bij je bouwplan heb je een situatie tekening gekregen. Het gehele perceel 592 mag je gebruiken als bouwplaats. Er mag geen aan- en afvoer plaatsvinden over de bestaande oprijlaan. Je mag er ook geen bouwmaterialen plaatsen. Je moet boombeschermende maatregelen treffen zowel de kroon, stam als het wortelgestel van de bomenlaan mag niet beschadigd worden. Opdracht Je maakt een 3D tekening van de bouwplaats inrichting in Sketchup. Je hoeft je gebouw niet compleet uit te werken, dit kan volstaan met een globale vorm van het gebouw. Je gaat nu de bouwplaats inrichten volgens de richtlijnen uit de lesstof. Je past hierbij de volgende elementen toe: Bouwplaats afrasteren, poort aan zijde openbare weg. Directie keet 6 personen, met aparte ruimte voor de uitvoerder. Schaftgelegenheid 10 personen Sanitaire voorzieningen afgestemd op max 15 werkmensen op de bouw. Tijdelijke verharding (Puinverharding of rijplaten. Materiaal en materieel opslag Afval containers Bouwaansluitingen Opslag container(s) Opstelplaats bouwkraan / verrijker Bouwverlichting Eindproduct Een 3D tekening, afgestemd op je project. Bedenk dat alles wat je toepast geld kost. De bouwplaats kosten moeten niet uit de hand lopen dus maak de inrichting zo logisch mogelijk zodat er efficiënt gewerkt kan worden

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 2.4
Extra bronnen | nvt