## Welke fase omvormer?

1 of 3 fase?

Wanneer wordt gekozen voor een 1 fase of een 3 fase omvormer? Dit is afhankelijk van een aantal factoren: 1. Hoeveel zonnepanelen worden er geplaatst 2. Wat is het vermogen van de hoofdaansluiting Hoeveel zonnepanelen Het aantal zonnepanelen bepaald in grote mate de capaciteit van de omvormer. 3 fase omvormers zijn er vanaf 4.000 watt (minimaal 16 zonnepanelen). Onder de 16 zonnepanelen wordt dus altijd een 1 fase omvormer gebruikt. De hoofdaansluiting van het energiebedrijf Een standaard huis in Nederland heeft meestal 1 van de volgende hoofdaansluitingen: • 1x 35 ampere (meest gebruikt in de periode voor 1990) en in stedelijke gebieden. • 3x 25 ampere • Anders bv 1x 25 ampere of 1x 40 ampere. Zwaardere aansluitingen komen vrijwel nooit voor omdat de transportkosten van de netbeheerder hiervoor aanzienlijk hoger zijn. Heb je een zwaardere aansluiting dan loont het vaak om deze te laten verlichten. Kijk eerst goed of de zware aansluiting echt nodig is en neem contact op met de netbeheerder. Grijs gebied Het grijze gebied is het gedeelte tussen de 17 en 23 zonnepanelen. Hierbij ben je erg afhankelijk van de hoofdaansluiting. Ik bespreek 2 veel voorkomende mogelijkheden: 1x 35 A Het maximale vermogen wat in Nederland op 1 fase geleverd mag worden is 5000 watt. Het maximaal aantal zonnepanelen is dus +/- 22. Let wel op dat een omvormer van 4.600 of 5.000 watt niet aangesloten kan worden op een 3x25 ampere aansluiting. Wanneer je in de toekomst toch naar 3 fase gaat (bijvoorbeeld om te koken) dan is het aan te raden dit te doen voordat de zonnepanelen geplaatst worden en te kiezen voor een 3 fase omvormer. Wanneer je meer zonnepanelen wenst kan je de netbeheerder vragen de aansluiting te laten aanpassen naar 3x 25 ampère. Het transport (capaciteits) tarief blijft hetzelfde. Houdt wel rekening met extra kosten van circa 200 euro voor het bijplaatsen en het aanpassen van de meter. 3x 25 ampère In principe is een 3 fase omvormer de enige mogelijkheid indien je meer dan 16 zonnepanelen plaats. Er wordt ook weleens meerdere kleine omvormers geplaatst maar dit is vaak duurder. Het kiezen van de omvormer is dus simpel: 1. Tot 16 (standaard +/- 250Wp) zonnepanelen volstaat een omvormer van maximaal 3600 watt op 1 fase. 2. Grijs gebied 3. Vanaf 24 zonnepanelen is een 3 fase omvormer noodzakelijk. Voorkeur 1 of 3 fase In het grijze gebied is de voorkeur vaak een 3 fase omvormer. 1. De stroom wordt over 3 fases verdeeld. Dit betekent dat de kabelverliezen lager zijn. 2. De energie wordt over 3 fases verdeeld. Hierdoor neemt het eigen verbruik toe omdat het verbruik in huis ook over 3 fases verdeeld is. 3. Normaal wordt stroom ook in 3 fases gemaakt door de grote centrales. De netbeheerders hebben dus liever 3 fase omdat dit stabieler is voor het netwerk. |  |